int bottom =4;

void setup()

{

pinMode(1,OUTPUT);

pinMode(2,OUTPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(2,LOW);

digitalWrite(3,HIGH);

delay(4000);

digitalWrite(3,LOW);

digitalWrite(2,HIGH);

delay(4000);

digitalWrite(2,LOW);

digitalWrite(1,HIGH);

delay(4000);

digitalWrite(1,LOW);

digitalWrite(3,LOW);

}